***Образец № 10***

**ДО**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**

**НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ**

**„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И**

**ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“**

**ГР.СОФИЯ,**

**УЛ. МОСКОВСКА №3**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

с предмет *”Доставка на акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществената поръчка с предмет *”Доставка на акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.*

Декларираме, че ще изпълним поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация.

Предлаганите от нас акумулаторни батерии са със следните параметри:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технически параметри** | **Брой** | **Технически параметри, предложени от участника** | **Марка/Модел** |
| **1. Акумулаторна батерия за електрокар 502 повд.еv-717 2т.** | **1** |  |  |
| **МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ** | - |  |  |
| тип батерия | 2х40V\4PzSL 320Ah - Оловно-киселинна тягова батерия с гъвкави връзки | - |   |  |
| номинално напрежение | 40 V | - |   |
| минимален капацитет | 320Ah | - |   |
| размер на отвора за монтаж на батерията -дължина/ширина/височина | 1020/690/450 мм. | - |   |
| **2. Акумулаторна батерия за електрокар EП301-2** | **1** |   |  |
| **МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ** | - |  |  |
| тип батерия | 2х40V\3PzSL 180Ah - Оловно-киселинна тягова батерия с гъвкави връзки | - |  |  |
| номинално напрежение | 40 V | - |   |
| минимален капацитет | 180 Ah | - |   |
| размер на отвора за монтаж на батерията -дължина/ширина/височина | 820/690/400 мм. | - |   |
| **3. Акумулаторна батерия за електрокар ЕВ -687.25.7 с товароподемност 1т.** | **1** |  |  |
| **МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ** | - |  |  |
| тип батерия | 2х40V 3PzS 250Ah - Тягова панцерна батерия с гъвкава връзка | - |   |  |
| номинално напрежение | 40 V | - |   |
| минимален капацитет | 250Ah | - |   |
| размер на отвора за монтаж на батерията -дължина/ширина/височина | 870/700/400 мм. | - |   |
| **4. Акумулаторна батерия за електрокар ЕВ-712** | **1** |   |  |
| **МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ** | - |  |  |
| тип батерия | 2x40V/ 4 PzS 280Ah- Оловно-киселинна тягова батерия с твърди връзки | - |  |  |
| номинално напрежение | 40 V | - |   |
| минимален капацитет | 280 Ah | - |   |
| размер на отвора за монтаж на батерията -дължина/ширина/височина | 1020/700/450 мм. | - |   |

1. Декларираме, че всички предлагани от нас стоки отговарят на изискванията, установени в нормативните, технически и законови разпоредби, действащи на територията на Република България към момента на възлагане и изпълнение на обществената поръчка, както и на изискванията, установени в обявата и приложенията към нея.

2. Декларираме, че доставката на всички стоки ще извършим в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка..

3. Всички доставени стоки ще са нови и неупотребявани, обслужваеми и заредени с електролит, в подходяща транспортна опаковка, така че да е осигурена защита от външно влияние и повреди по време на транспортирането им до мястото на изпълнение на поръчката.

4. Ако бъдем избрани за Изпълнител, ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелствата, свързани с изпълнението на доставката, по време на изпълнение на договора.

5. Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с представената от нас оферта.

6. Предложените от нас стоки ще бъдат доставени в следните обекти:

* за СБ Белозем към Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Пловдив:

– 1 брой акумулаторна батерия, тип - 2x40V/ 4 PzS 280Ah;

* за СБ Ясен към Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Плевен:

– 1 брой акумулаторна батерия, тип - 2х40V 3PzS 250Ah;

* за СБ Синдел към Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Варна:

– 1 брой акумулаторна батерия, тип - 2х40V\4PzSL 320Ah

– 1 брой акумулаторна батерия, тип - 2х40V\3PzSL 180Ah;

7. Декларираме, че гаранционният срок на предлаганите от нас акумулаторни батерии е с продължителност не по-кратка от посочената в гаранционната карта на производителя, както и не е по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца и е…………месеца.

8. Декларираме, че в случай на необходимост, стоките ще бъдат тествани и сервизирани в срок не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) часа след увемяването ни.

9. Разбираме и приемаме, че всяка представена от нас неточна или непълна информация, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата обществена поръчка.

Дата: ……………. Подпис и печат: .................................

 (длъжност и име)